0.5 1 2 4 8 16 0.9 0.95 1 1.05 1.1

Normalized Major Axis

Wavelength (cm)

0.5 1 2 4 8 16 0.5

1

1.5

Normalized Minor Axis

Wavelength (cm)

0.5 1 2 4 8 16 65 70 75 80 85

Position Angle

Wavelength (cm)