Peak flux = 7.2593E+03 Levs = 7.2593E+02 * ( 0.500, 0.700, 0.900, 1.250, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.500, 7.000)

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

16 27 30 15 00 26 45 30 15

39 48

46

44

42

40

38

36

34

32