3C279 IPOL 8421.209 MHZ 3C279.ICLN.5

PLot file version 2 created 17-SEP-2000 14:34:44

Peak flux = 1.5396E+01 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

12 56 11.167 11.166

-05 47 21.51

21.52

21.53

21.54

Pol line 1 arcsec = 6.6667E+01 JY/BEAM