3C84 IPOL 4987.209 MHZ 3C84.ICLN.5

PLot file version 2 created 17-SEP-2000 14:00:52

Peak flux = 4.6389E+00 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

03 19 48.162 48.161 48.160 48.159 48.158

41 30 42.13

42.12

42.11

42.10

42.09

42.08

Pol line 1 arcsec = 1.2500E+01 JY/BEAM