BLLAC IPOL 22233.209 MHZ BLLAC.ICLN.5

PLot file version 3 created 14-SEP-2000 16:50:08

Peak flux = 2.8428E+00 JY/BEAM Levs = 5.000E-03 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

42 16 39.982

39.981

39.980

39.979

39.978

39.977

39.976

39.975

39.974

Pol line 1 arcsec = 1.0000E+02 JY/BEAM