DA193 IPOL 4987.209 MHZ DA193.ICLN.5

PLot file version 1 created 14-SEP-2000 23:02:55

Peak flux = 6.3747E+00 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

05 55 30.807 30.806 30.805 30.804

39 48 49.19

49.18

49.17

49.16

49.15

49.14

Pol line 1 arcsec = 1.2500E+01 JY/BEAM