J0609-15 IPOL 4987.209 MHZ J0609-1542.ICLN.5

PLot file version 2 created 17-SEP-2000 13:59:22

Peak flux = 5.4914E+00 JY/BEAM Levs = 5.000E-03 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

06 09 40.951 40.950 40.949 40.948

-15 42 40.65

40.66

40.67

40.68

40.69

Pol line 1 arcsec = 1.2500E+01 JY/BEAM