J0609-15 IPOL 43217.209 MHZ J0609-1542.ICLN.5

PLot file version 3 created 06-SEP-2000 11:59:17

Peak flux = 4.8074E+00 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

-15 42 40.671

40.672

40.673

40.674

Pol line 1 arcsec = 2.0000E+02 JY/BEAM