J1310+32 IPOL 4987.209 MHZ J1310+3220.ICLN.5

PLot file version 3 created 17-SEP-2000 14:02:24

Peak flux = 1.2448E+00 JY/BEAM Levs = 3.000E-03 * (-1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

13 10 28.665 28.664 28.663 28.662

32 20 43.80

43.79

43.78

43.77

43.76

Pol line 1 arcsec = 1.2500E+01 JY/BEAM