BOTH: l3.7-0.2 IPOL 1424.787 MHZ L3.7-0.2.CONVL.1

Grey scale flux range= -0.10 20.00 MilliJY/BEAM Cont peak flux = 2.0204E-02 JY/BEAM Levs = 5.000E-04 * (-3, -1, 2, 4, 8, 16, 20)

0 5 10 15

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

17 54 38

3634323028262422-25 49 00

3050 00

3051 00

3052 00

3053 00