CONT: G004.2+0 IPOL 330.500 MHZ G004.2+00.0.REGRD.1

PLot file version 1 created 17-SEP-2000 19:30:24

Cont peak flux = 1.7036E-02 JY/BEAM Levs = 1.704E-03 * (-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

17 56 00 55 45 30 15 00 54 45

-25 00

05

10

15

20