CONT: C1752M24 IPOL 1400.000 MHZ I1752M24.I.1

PLot file version 1 created 17-SEP-2000 21:54:18

Cont peak flux = 1.7689E+00 JY/BEAM Levs = 5.000E-04 * (-5, -3, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 60, 80, 100)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

17 55 40 35 30 25 20 15 10 05 00

-25 08

10

12

14

16

18

20

22

24