BOTH: C1752M24 IPOL 1400.000 MHZ I1752M24.I.1

PLot file version 1 created 11-APR-2001 17:29:43

Grey scale flux range= -5.0 200.0 MilliJY/BEAM Cont peak flux = 1.7689E+00 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (-1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)

0 50 100 150 200

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

17 55 45 30 15 00

-25 00020406081012