Page 1

Page 1

Nominal Frequency (MHz) 151 235 325 610 1420

Primary Beam (Degrees) 3 1.9 1.4 0.72 0.4*(1400/f) System Temperature (K) 450 180 100 90 70 Antenna Temp (K/Jy/Antenna) 0.35 0.3 0.35 0.3 0.25 Synthesised Beam (arcsec) Whole Array 20 13 9 5 2 Central Square 420 270 200 100 40 Sensitivity (rms image noise mJy/MHz/min) Whole Array 5.2 3.9 1.2 1.2 1.2 Central Square 10.4 7.8 2.4 2.4 2.4 Usable frequency range (MHz) Reliable 232 to 238 315 to 335 590 to 630 1000 to 1450 With some luck 150 to 158 230 to 240 305 to 360 580 to 640 850 to 1450 Fudge Factor(actual to estimated time) Short Observations ? 10 10 5 5 Long Observations ? 5 4 3 3 Routinely achievable dynamic range 300 500 500 500