BOTH: N1730-21 IPOL 328.125 MHZ MULTI.REGRD.1

Grey scale flux range= -0.030 1.000 JY/BEAM Cont peak flux = 1.3761E+00 JY/BEAM Levs = 2.000E-02 * (-3, 4, 8, 20, 32, 40, 50, 60) 0.0 0.5 1.0

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

17 30 50 45 40 35 30 25

-21 2627282930313233